ელექტრონული ფასების მაჩვენებელზე გასახორციებელი სამუშაოები:

1. იღებება შიდა კარკასი
2. იღებება გარე ალუმინის შესაფუთი დეტალები.დაფარული ლაქის საფარით
3. ფასების და საათი თერმომეტრის დაფების წინა პანელი არის 6მმ ნაწრთობი მინა
4. საწვავის სახეობის დაფები არის შიდა ჭრით და ლედ განათებით
5. ფასების აღმნიშვნელი დაფები და საათი თერმომეტრი დამზადებულია დიოდური მოდულებით 16\*32 6500 კელვინი ნათებით.
6. ფასების მართვა ხორციელდება ქსელით ან ვაიფაის მეშვეობით.
7. საფირმო ლოგო „სოკარი“ არის მოცულობითი ასოები
8. გარანტია 2 წელი