ქ. სამტრედია, კაკაბაძის ქ 10- ში # 5 -ე რეზერვუარის დემონტაჯის/მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

1. არსებული რეზერვუარის გაწმენდვა/დეგაზაცია.
2. მილგაყვანილობის ჩახსნა/ მილგაყვანილობის დაბლინვა.
3. რეზერვუარის დემონტაჟი/გადმოდგმა სადგარიდან.
4. წინასწარ განსაზღვრულ ლოკაციაზე ახალი სადგამის მოწყობა. (დანართი 1)
5. ახალი სადგამის შევსება მოხდება ღორღის ფრაქციის სამშენებლო მასალით. (პროექტის შესაბამისად)
6. ღორღით შევსების პროცესი უნდა მოხდეს აღნიშნული ფუნქციური სადგამის მოწყობის წესის შესაბამისად ( ყოველი 10 სმ სიმაღლის შევსების შემდეგ უნდა მოხდეს მოტკეპვნა

შესაბამისი მოწყობილობით)

1. რეზერვუარის მონტაჟის შემდეგ რეზერვუარის გამოცდა არსებული სტანდარტიტ ( შესაბამის დოკუმენტაციის შედგენა)
2. რეზერვუარის კედლებსა და სადგამის შემოსაზღვრას შორის ბეტონის საფარის მოწყობა (ე.წ. ატმოსკა) არსებული სტანდარტით.

„დამკვეთი“ შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია