|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **არსებული 0,4კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა**-**საპრ. 0,4კვ ძაბვის გარე დადგმულობის მიმღებ**-**გამანაწილებელი მოწყობილობა (პკ0+00**--**პკ2+04)** | | | |
| # | **დასახელება** | **განზ**. **ერთეული** | **რაოდენობა** |
| 1 | სპილენძის კაბელი მარილწყალმედეგი  (0.6/1kV) NEXANS NYRY-J 4x120 (ანალოგი) | მეტრი | 220 |
| 2 | დამაბოლოებელი ქურო 4ПКТп-1-70/120 (КВТ) (ან ანალოგი) | კომპლ | 2 |
| 3 | დამაბოლოვებელი სპილენძის ბუნიკი 95 მმ2 | ცალი | 8 |
| 4 | ორფენიანი პლასტმასის დრეკადი მილი  Ø120/100КF09120 (ან ანალოგი) | მეტრი | 215 |
| 5 | კაბელის შესაკრავი თასმა 1200/12 | ცალი | 20 |
| 6 | მანიშნებელი ლენტი | მეტრი | 97 |
| 7 | წვრილმარცვლოვანი ქვიშა | მ3 | 5,9 |
| 8 | აგური სრულტანიანი | ცალი | 776 |
| **ობიექტის გარე ტრაექტორიის განათება** | | | |
| 1 | კაბელი (0,6/1kV)NA2X2Y 4X25 (ან ანალოგი) | მეტრი | 1003 |
| 2 | დამაბოლოებელი ქურო 4ПКТп-1-25/50 (КВТ) (ან ანალოგი) | კომპლ | 66 |
| 3 | შემაერთებელი ქურო (3+1)ПСТ(б)-1-25/50 (ან ანალოგი) | კომპლ | 3 |
| 4 | ორფენიანი პლასტმასის დრეკადი მილი Ø63/52КF09063 (ან ანალოგი) | მეტრი | 66 |
| 5 | კაბელის შესაკრავი თასმა 1200/12 | ცალი | 20 |
| 6 | წვრილმარცვლოვანი ქვიშა | მ3 | 56,4 |
| 7 | აგური სრულტანიანი | ცალი | 7520 |
| 8 | მანიშნებელი ლენტი | მეტრი | 940 |
| **კონსოლური ტიპის სანათი (ლამპიონი)** | | | |
| 1 | გარე განათების კონსოლური ტიპის სანათი, სიმძლავრით  50ვტ, გამშვი მარეგულირებელი მოწყობილობით | ცალი | 32 |
| 2 | ნათურა Huayi 50W 6500K 85-220V 50Hz Hu-179 PRC (ან ანალოგი) | ცალი | 32 |
| 3 | ლითონის ანძა დიამეტრით Ø133; სიმაღლით H=9მ; სისქით β-4მმ; გალვანიზირებული | ცალი | 32 |
| 4 | კრონშტეინი L=1,5მ, დიამეტრით Ø60 | ცალი | 32 |
| 5 | სპილენძის კაბელი 3х2,5 | მეტრი | 384 |
| 6 | პლასტმასის ელ. სამონტაჟო კოლოფი ორპოლუსა ამომრთველით 2P4A, დაცვის ხარისხი IP44. ბოძებზე დასამონტაჟებლად. | ცალი | 32 |
| 7 | გარე განათების კარადა ფოტორელეთი 220V; ჩართვა 2-6,6 ლუქსი, გამორთვა 3-13 ლუქსი | კომპლ | 1 |
| 8 | დამიწების ელექტროდი კუთხოვანა 50х50х5მმ (2მ) | ცალი | 32 |
| 9 | დამამიწებელი ზოლოვანა ფოლადი  40х4 mm | მეტრი | 96 |
| 10 | შესადურებელი ელექტროდი | ცალი | 128 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ბეტონი M200 | მ3 | 8,9 |
|  | **0,4კვ ძაბვის გარე დადგმულობის შემყვან**-**გამანაწილებელი კარადა** | კომპლ | 1 |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი 3P250A | ცალი | 1 |
| 2 | ავტომატური ამომრთველი 3P50A | ცალი | 1 |
| 3 | დენმკვეთი 100А  დნობადი მცველით არანაკლებ 32А – 3 ცალი | კომპლ | 2 |
| 4 | დენმკვეთი 250А  დნობადი მცველით არანაკლებ 160А – 3 ცალი | კომპლ | 1 |
|  | **0,4კვ ძაბვის გარე დადგმულობის შემყვან**-**გამანაწილებელი კარადის საძირკველი** |  |  |
| 1 | M16x80 ჭანჭიკი ქანჩით და 2 საყელურით | ცალი | 6 |
| 2 | ბეტონი M 200 | მ3 | 0.2 |
|  | **0,4კვ ძაბვის გარე დადგმულობის შემყვან**-**გამანაწილებელი კარადის დამიწება** |  |  |
| 1 | ვერტიკალური დამამიწებელი ღერო  (L=1.5 m; D=12 mm)(Вст3пс5) | ცალი | 8 |
| 2 | ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანა.  4X40mm (Вст3пс5) | მეტრი | 26 |
| 3 | შესადურებელი ელექტროდი | ცალი | 50 |
| 4 | ანტიკოროზიული საღებავი | გრამი | 100 |
|  | **0,4კვ ძაბვის გარე დადგმულობის შემყვან**-**გამანაწილებელი კარადის შემოღობვა** | **კომპ** | 1 |
| 1 | ლითონის მილი 50მმ (2 mm) | მეტრი | 12 |
| 2 | კუთხოვანა 50 X 50 მმ | მეტრი | 41,35 |
| 3 | ფოლადის ზოლოვანა 50X4 | მეტრი | 0,5 |
| 4 | ლითონის ბადე, სიგანე 1.5 მ | მეტრი | 12 |
| 5 | კარების ანჯამა | ცალი | 2 |
| 6 | საბოქლომე ყურები | ცალი | 2 |
| 7 | ბოქლომი | ცალი | 1 |
| 8 | საღებავი БТ-177 | კგ | 3 |
| 9 | ფოლადის გლინულა 6,0 მმ | მეტრი | 41,35 |
| 10 | კარების სახელური | ცალი | 1 |
| 11 | ზღურბლი 50 X 50 | მეტრი | 0,9 |
| 12 | ბეტონი M 100 | მ3 | 0,27 |