**შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს ჩამიწების კონტურებისა და მეხამრიდების მომსახურებაზე.**

**სატენდერო მოთხოვნები:**

* დამკვეთის ობიექტებზე მოახდინოს, ელექტრო მოწყობილობების ჩამიწების კონტურების, ავტოცისტერნის და რეზერვუარების და მეხამრიდების შესაბამისი პერიოდული ვიზუალური და ინსტრუმენტალური შემოწმებები, მეხამრიდებისა და ჩამიწებოს კონტურების გამართულობაზე.
* შემოწმების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობის აღმოფხვრა კომპანიის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებით.
* საჭიროებისას აქტიური მეხამრიდი მოწყობილობების დაფარვის ზონის გაანგარიშება, შესაბამისი სქემის მომზადება, არსებულ სტანდარტებზე დაყრდნობით.
* საჭიროების შემთხვევაში ობიექტებზე აქტიური მეხმრიდებისა და ჩამიწების კონტურების მონტაჟი კონკრეტულ ლოკაციებზე. შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის გაცემით , მოქმედების ვადით არანალებ ერთი წლისა.
* გაუწიოს დამკვეთს ამ მიმართულებით კონსულტაციები და გასცეს რეკომენდაციები.
* ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად, შესაბამისი პერიოდულობით მოახდინოს მეხამრიდების გამართული მუშაობის შემოწმება, შემოწმების შედეგების შედარება არსებული სტანდარტით მოთხოვნილ შედეგებთან, შესაბამისი დასკვნის მომზადება.
* მომსახურება განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად:
* საქართველოს მთავრობის დადგენილება N340 “ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“.
* „ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“.
* „ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“ და სხვა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი შესაბამისი სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინებით.

**ტექნიკური მოთხოვნები :**

* დამიწება განხორციელდეს სპილენძის ან მოსპილენძებული ელექტროდის მეშვეობით.
* ელექტროდის და ზოლოვანას შეერთება იწარმოოს მხოლოდ სპეციალური შემაერთებელი კლემის მეშვეობით.
* ზოლოვანად გამოყენებულ იქნას : მოსპილენძებული ან გალვანიზებული ზოლოვანა.
* შეერთების წერტილებში გამოყენებულ იქნას შესაბამისი სპეციალური საიზოლაციო ლენტი.
* ავტოცისტერნის მიერთების წერტილში მოეწყოს შესაბამისი კარადა დამიწების ნიშნით,
* დამიწების საკონტროლოდ თითეულ კონტურზე მოეწყოს შესაბამისი ჭა საკონტროლო კლემით.
* დამიწების წინაღობვის გაზომვა მოხდეს შესაბამისი აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ომმეტრის საშუალებით : ISO 1705 სტანდარტით.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:**

* შესაბამისი მომსახურების ჩატარებისთვის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კერძოდ, სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ გაცემული სერთიფიკატის მიხედვით უნდა აკმაყოფილებდეს *სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018*-ის მოთხოვნებს.
* ინსტრუმენტალური შემოწმებების/გაზომვების ჩასატარებლად განკუთვნილი მოწყობილობების, სსიპ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ გაცემული გრადუირების/კალიბრაციის ჩატარების შესაბამისი დოკუმენტი.
* აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (პორტფოლიო) და ბოლო 3 წლის მანძილზე კომპანიებთან თანამშრომლობის სია.
* კომერციული შემოთავაზების სახით წარმოადგინონ მომსახურებისა და ფასების ჩამონათვალი (დღგ-ს ჩთ-ით).

**დამატებითი პიროებები:**

* დამკვეთი აღნიშნულ ტენდერს აცხადებს და შერჩეულ კომპანიასთან ითანამშრომლებს ორი წლის ვადით.
* დამკვეთი იტოვებს უფლებამოსილებას სანქცირების შემთხვევაში, აღნიშნული სანქცია გადახდევინოს შერჩეულ კომპანიას.
* კანდიდატმა კომპანიამ თავად შემოგვთავაზოს გადახდის პირობები.
* მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს შემდეგ ლოკაციებზე:
1. კუმისი (მის. გარდაბნის რაიონი, სოფ. კუმისი; ს/კ : 81,24,06,000/378)
2. ხაშური (მის.ქ.ხაშური, სტალინის ქ. # 148; ს/კ : 69,08,66,068)
3. ქუთაისი (მის. ქ. ქუთაისი , ჭავჭავაძის გამზირი; # 98 ს/კ :  03.04.32.200)
* ლოკაციები აღებულია პირობითად, როგორც ინდიკატორი და სამომავლოდ შესაძლოა გავრცელდეს „GULF" მარკის ქვეშ მყოფ ავტო გასამართ სადგურებზე.
* დამკვეთის მხრიდან, თვალსაჩინოებისთვის, წარმოდგენილია პირობითად შერჩეულ სამ ობიექტზე აქტიური მეხამრიდების, ჩამიწების კონტურების მონტაჟისა და მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი 1).

გამარჯვებულად გამოცხადდება კომპანია, რომელიც შემოგვთავაზებს საუკეთესო ფასსა და ხარისხს. მნიშვნელოვანია, რომ კანდიდატ კომპანიას გააჩნდეს შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების კავლიფიკაცია და სრულ პასუხისმგებლობას იღებდეს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სანქციებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). გადაწყვეტილების დროს გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები და გამოცდილება.