**საგზაო მეტალის მოაჯირის შესყიდვასთან დაკავშირებით**

**ტექნიკური მოთხოვნები**

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს - ს/კ 203826002 ესაჭიროება საგზაო მეტალის მოაჯირი ქვემოთ მოცემული მახასიათებლების შესაბამისად:

* რაოდენობა: 150 ცალი;
* მასალა: რკინა, თერმულად შეღებილი, ლურჯად.
* მოაჯირის სიმაღლე: მიწიდან 118 სმ;
* მოაჯირის სიგანე (ჩამკეტი კაუჭების გარეშე): 180 სმ;
* წონა: დაახ 12 (+/- 1-2 კგ);
* კარკასის მასალა: დაახ. 34 მმ მილი;
* ტიხრების მასალა: დაახ. 16 მმ მილი;
* ტიხრების რაოდენობა: 9 ცალი;
* მილების კედლის სისქე: დაახ 1,2 მმ;
* ჯებირებს უნდა გააჩნდეს ერთმანეთთან გადასაბმელი კაუჭები 2 ცალი ერთ მხარეს ერთ მხარეს და მეორე მხარეს კაუჭის ჩასადები. .
* მოაჯირის შუა ნაწილში ჩადგმული მეტალის ფირფიტით, ორმხრივად ბრენდირებული თანდართული ფაილის შესაბამისად.
* ტრანსპორტირებისას ჯებირები უნდა ჯდებოდეს კომპაქტურად.

ვიზუალიზაციისათვის თან გირთავთ ნახაზს და ფოტოს.



 