**ს/ს „540“-ის ოთხი ცალი 6 კვტ-იანი ძრავის მკვებავი კაბელის შესყიდვა/შეცვლა**

ს/ს „540“-ში ოთხი ცალი 6 კვ-ის ძრავისთვის საჭიროა შეიცვალოს ამორტიზირებული მკვებავი კაბელი ახლით.

შეძენილ იქნას 6 კვ ძაბვის 3X70 მმ² კვეთის მშრალი კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით, კაბელის ზუსტი მანძილი და ტრასა შეირჩეს და დადგინდეს პოტენციურ კონტრაქტორთან ერთად შეთანხმებით. თითოეული ძრავის მკვებავი კაბელის სიგრძე არის დაახლოებით **55** მეტრი.

სამუშაოები შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ. კაბელების ინსტალაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი შეთანხმებული იქნას დამკვეთთან.

**ს/ს „603“-ის ოთხი ცალი 6 კვტ-იანი ძრავის მკვებავი კაბელის შესყიდვა/შეცვლა**

ს/ს „603“-ში ოთხი ცალი 6 კვ-ის ძრავისთვის საჭიროა შეიცვალოს ამორტიზირებული მკვებავი კაბელი ახლით.

შეძენილ იქნას 6 კვ ძაბვის 3X70 მმ² კვეთის მშრალი კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით, კაბელის ზუსტი მანძილი და ტრასა შეირჩეს და დადგინდეს პოტენციურ კონტრაქტორთან ერთად შეთანხმებით. თითოეული ძრავის მკვებავი კაბელის სიგრძე არის დაახლოებით 65 მეტრი.

 სამუშაოები შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ. კაბელების ინსტალაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი შეთანხმებული იქნას დამკვეთთან.

**ს/ს „მუხიანი“-ის ერთი ცალი 6 კვტ-იანი ძრავის მკვებავი კაბელის შესყიდვა/შეცვლა**

ს/ს „მუხიანი“-ის ერთი ცალი 6 კვ-ის ძრავისთვის საჭიროა შეიცვალოს ამორტიზირებული მკვებავი კაბელი ახლით.

შეძენილ იქნას 6 კვ ძაბვის 3X35 მმ² კვეთის მშრალი კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით, კაბელის ზუსტი მანძილი და ტრასა შეირჩეს და დადგინდეს პოტენციურ კონტრაქტორთან ერთად შეთანხმებით. თითოეული ძრავის მკვებავი კაბელის სიგრძე არის დაახლოებით 50 მეტრი.

 სამუშაოები შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ. კაბელების ინსტალაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი შეთანხმებული იქნას დამკვეთთან.