**ბენზოხერხი Husqvarna K770 (კომპლექტით) - ან ანალოგი**

* გამომავალი სიმძლავრე: 3.7 კვტ
* ძრავის მაქსიმალური სიჩქარე: 9,300 rpm
* საწვავი: ბენზინი
* ცილინდრები 1
* დარტყმების რაოდენობა: 2 ტაქტიანი ძრავა
* ჭრის სიღრმე: მაქსიმუმ 125 მმ
* დანის დიამეტრი: მაქსიმუმ 350 მმ
* არბორის დიამეტრი: 25,4/20 მმ
* დანის სისქე: მაქსიმუმ 5 მმ
* პერიფერიული სიჩქარე: მაქსიმუმ 90 მ/წმ
* გამაგრილებელი: სველი
* წონა: 10,1 კგ
* ხმის სიმძლავრე: (LWA) 115 dB(A)
* ვიბრაციები მარცხენა/წინა სახელური 2 m/s²
* ვიბრაციები მარჯვენა/უკანა სახელური 2,3 მ/წმ²
* კომპლექტაცია: წყლის ავზი და საჭრელი დისკი
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
* გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* გარანტია 1 წელი

**ბენზო–ხერხი დრუჟბა**

* ძრავის სიმძლავრე: არანაკლებ 3.0 კვტ
* ძრავის მოცულობა: 60 ±3 სმ3
* ბუნვის სიხშირე: არანაკლებ 9500 ბრ/წთ
* შინის სიგრძე: 50 ±3 სმ
* ჯაჭვის ბიჯი: 3/8’’
* საწვავი: ბენზინი
* გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
* წონა: არაუმეტეს 6 კგ
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* უნდა იყოს სერიული წარმოების
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
* გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი