1. ცეცხლმაქრის შესანახი ყუთები (პლასტმასის და რკინის, 6-7 კგ-იანი ცეცხლაქრისათვის) - დაახლოებითი რაოდენობა 400 ცალი

2. ცეცხლმაქრის გადასაფარებელი (50 კგ-იანი ცეცხლამქრებისათვის) დაახლოებითი რაოდენობა 250 ცალი

3. ფხვნილოვანი და ქაფოვანი ცეცხმაქრები NFPA 10 ან BS 5306-3-ის შესაბამისი სტანდარტებით

  (ცეცხლამქრების მოქმედების ვადები ყოველთვიური ინსპექტირების და შენახვის პირობების გათვალისწინებით):

· ფხვნილოვანი (dray powder) 6 წელი NFPA 10

· ქაფოვანი (wet chemical) 5 წელი NFPA 10

ან

 ფხვნილოვანი (powder) 5 წელი BS 5306-3

· ქაფოვანი (water based) 5 წელი BS 5306-3

სხვადასხვა წონის ცეცხლმაქრების საერთო დაახლოებითი რაოდენობა 800 ცალი