**ტექნიკური მოთხოვნები**

1.წარმადობა - მინიმუმ 20მ3 დღე-ღამეში

2.ზალპური ნაკადის კონტროლი და გადანაწილების ფუნქცია

3.გამოსასვლელში მიღებული წყლის პარამეტრები უნდა იყოს არანაკლებ:



**შესასრულებელი სამუშაო**

ადგილზე არსებული ჭების დემონტაჟი და მათ ადგილას ზემოთ მოცემული პარამეტრების გამწმენდი ნაგებობის მონტაჟი, სადრენაჟე სისტემით.