**ტექნიკური დავალება**

GWP- ს 57 სატუმბ სადგურში დამონტაჟებულია სხვადასხვა სახის ტუმბო-აგრეგატები. დადგენილი სტადარტების შესაბამისად, ყველა ტუმბო აგრეგატს ესაჭიროება ე.წ კოჟუხი, რომელიც უზრუნველყოფს აგრეგატების უსაფრთხო მუშაობას.

შესასრულებელი სამუშაო: შემსრულებელმა უნდა მოახდინოს 57 სატუმბ სადგურში არსებული ტუმბო-აგრეგატების უსაფრთხოების კოჟუხების დამზადება მონტაჯი. დასამზადებელი და დასამონტაჟებელი „კოჟუხების“ რაოდენობა შეადგენს 150 ცალს. უსაფრთხოების კოჟუხი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ პარამეტრებს და შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვემოთ მოცემულ ფოტოსთან:

**1.** ფოლადის ფურცლის სისქე (არანაკლებ 2მმ)

2. ჩასაყოლებელი მილკვადრატი კუთხეებსა და კიდეებში მეტი სიმტკიცისათივის.

3. თითო კონსტრუქციაზე მინიმუმ 2 ცალი პეტლი

4. ჩამკეტები მბრუნავ ნაწილთან მიდგომისათვის (ჩემოდნის ტიპი)

5.კონსტრუქციის სადგამები სიმყარისთვის (მილკვადრატის 2\*4)

6.“ფარდები“ კოჟუხზე გვერდებიდან დაფარული ადგილი.

7.საჭიროების შემთხვევაში გაკეთდება საჰაეროები

8.საღებავი (ნესტგამძლე) ლურჯი ყვითელში

9.შედუღების ტიპი (შიგნიდან, სრულიად მეტი სიმყარისათვის).

10. მონტაჟი

**ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია მივიდეს ყველა ლოკაციაზე და ჩაატაროს თითოეული ტუმბო აგრეგატზე დასამონტაჟებელი „კოჟუხები“-სათვის შესაბამისი აზომვა.**

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****