**გარე კაბინეტის მონიტორინგის ბლოკი**

**შესასყიდი რაოდენობა - 100 ცალი;**

**მონიტორინგის ბლოკს უნდა შეეძლოს შემდეგი პარამეტრების მონიტორინგი:**

* ცვლადი მაღალი ძაბვის და სხიშირის გაზომვა (AC30-220V, 45-55Hz)
* მუდმივი დაბალი ძაბვის გაზომვა (დიფერენციალური DC -30 - +30v, (ჩვეულებრივი DC 0-30v)
* კარის გაღება/დახურვა (გერკონი)
* ტემპერატურის და ტენიანობის გაზომვა

**საკომუნიკაციო პროტოკოლები:**

* SNMP
* HTTPS

მონიტორინგის ბლოკს უნდა ქონდეს ერთი პორტი ETHERNET RJ45 და GPRS მოდული, SNMP უნდა ესმოდეს როგორც ETHERNET-იდან ასევე GPRS-იდან. მონიტორინგის ბლოკს უნდა ქონდეს ელემენტი რომელიც დენის გათიშვიდან მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში უზრუნველყოფს სისტემის ფუნქციონირებას.