

**ტენდერი**

**06/07/2018**

**აბრები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **საზომი ერთეული** | **ერთეულის ფასი** |
| კონსტრუქცია: მილკვადრატი 20\*20 | მ.კვ |  |
| ალუმინის კომპოზიტური პანელი | მ.კვ |  |
| თვითწებვადი ფირი 030 მატი | მეტრი |  |
| ლოგო "ხე" : 45\*45 (სახე ორგმინა 3მმ თეთრი , ბორტი ორგმინა 2მმ თეთრი განათება დიოდის მოდული ) | ცალი |  |
| ქართული ასოები 26 სმ იანი (5 ასო) და 23 სმ იანი (5 ასო) "ფინკა ბანკი" სახე ორგმინა 3მმ თეთრი ,ბორტი ორგმინა 2მმ თეთრი განათება დიოდის მოდული. | კომპლექტი |  |
| ინგლისური ასოები 26 სმ იანი (5 ასო) და 23 სმ იანი (4 ასო) "FINCA Bank". სახე ორგმინა 3მმ თეთრი ,ბორტი ორგმინა 2მმ თეთრი განათება დიოდის მოდული. | კომპლექტი |  |
| ორგმინა 3მმ თეთრი | მ.კვ |  |
| ორგმინა 2მმ თეთრი | მ.კვ |  |
| დიოდის მოდული ( 100 ცალიანი) | 100 ცალი |  |
| დიოდის ნათების გადამყვანი ბლოკი. გერმეტული 16 ამპერი | ცალი |  |
| აბრის მონტაჟის საფასური |  |  |
| აბრის დემონტაჟის საფასური |  |  |
| ტრანსპორტირების ღირებულება 1 კმ-ზე |  |  |
| ჯამური ფასი |  | 0 |
|  |  |  |
| **საგარანტიო ვადა** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ერთი ერთეულის ღირებულება** |
| **ორგ. მინის საპოსტერე ( მასალა ორგ.მინა სისქე: 5მმ, სიმაღლე 22,5 სმ, სიგანე 30 სმ) საპოსტერეს კონსტრუქცია შედგება ორი ორგ მინის ფირფიტისგან ( თითეული 5 მმ სისქის) რომელთა შორისაც თავსდება პოსტერი და მაგრდება კედელზე დეკორატიული ჭანჭიკებით.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ერთი ერთეულის ღირებულება** |
| **ორგ. მინის საპოსტერე ( მასალა ორგ.მინა სისქე: 5მმ, სიმაღლე 22,5 სმ, სიგანე 30 სმ) საპოსტერეს კონსტრუქცია შედგება ორი ორგ მინის ფირფიტისგან ( თითეული 5 მმ სისქის) რომელთა შორისაც თავსდება პოსტერი და მაგრდება კედელზე დეკორატიული ჭანჭიკებით.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **არაკალით ბრენდირება** | **კვ.მ ღირებულება** |
| **შიდა ვიტრაჟების დაბურვა არაკალით, ფინკა ბანკის მიერ მითითებული დიზაინით** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **საპოსტერე** | **ერთი ერთეულის ღირებულება** |
| **ორგ. მინის საპოსტერე ( მასალა ორგ.მინა სისქე: 5მმ, სიმაღლე 22,5 სმ, სიგანე 30 სმ) საპოსტერეს კონსტრუქცია შედგება ორი ორგ მინის ფირფიტისგან ( თითეული 5 მმ სისქის) რომელთა შორისაც თავსდება პოსტერი და მაგრდება კედელზე დეკორატიული ჭანჭიკებით.** |  |