**დანართი #1**

**ტექნიკური მოთხოვნები**

**შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული 44 რეზერვუარის ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა, ქვემოთ მოცემული მოთხოვნების მიხედვით.**

რეზერვუარებსა და სათავო ოფის შორის შიდა ჩართვა შემდეგი სპეციფიკაციებით.

* რეზერვუარიდან ოფისის მიმართულებით ატვირთვის სიჩქარე არანაკლებ 5მბიტ/წამი.
* სათაო ოფისში აკუმულირებული ჩამოტვირთვის სიჩქარე ობიექტების რაოდენობის მიხედვით.
* სარელეო ჩართვის შემთხვევაში, შესაძლებელია GWP-ის ობიექტებზე ანტენების განთავსება.

სათავო ოფისის და რეზერვუარების მონაცემები, მათ შორის საკადასტრო კოდები მოცემულია დანართი #2-ის სახით.