

ლევან სარაჯევი

tenders@gc.ge

+995 577112110

სერვერები და ვირტუალიზაციის პლატფორმა

ტენდერი

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს მოთხოვნის ზოგად აღწერას, ტენდერში მონაწილეობის პირობებს და ემსახურება პოტენციური მომწოდებლებისგან როგორც ფასისა ისე გაყიდვის პირობების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვნას

|  |  |
| --- | --- |
| ტენდერის # | \*\*\*\* |
| გამოცხადების თარიღი: | 22/03/2021 |
| ასრულების თარიღი: | 05/04/2021; 18:00 |

22 მარტი 2021

სარჩევი

[ ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია: 2](#_Toc64301430)

[ დავალებათა აღწერილობა 2](#_Toc64301431)

[ სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc64301432)

[ თანდართული დოკუმენტაცია 3](#_Toc64301433)

* ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.
* ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს სერვერების და ვირტუალიზიციის პლატფორმის ლიცენზიების ფასი
* ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და datasheet ფაილები
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
* შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი 1)**;
* საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**
* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* MAF ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად, რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
* დავალებათა აღწერილობა

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

* სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ **3 (სამი)** წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და **მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში**;

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

* თანდართული დოკუმენტაცია
  + დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | ოდენობა | ღირებულება |
|  | 1 |  |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

|  |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დეტალები | |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| მომსახურე ბანკის დეტალები | |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

**სერვერების რაოდენობა: 4 ცალი HPE Proliant DL360 Gen10 (დეტალური მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში)**

**Vmware vSphere და vSan-ის ლიცენზიები ზემოთ აღნიშნული სერვერებისთვის (მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში)**

**სერვერის მახასიათებლები (მოთხოვნილია 4 სერვერი აღნიშნული მახასიათებლებით)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p/n | Description | qty |
| 867959-B21 | HPE Proliant DL360 Gen10 8SFF CTO Server Configure-to-order | 1 |
| 867959-B21 B19 | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server | 1 |
| P02640-L21 | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248 (2.5GHz/20-core/150W) FIO Processor Kit | 1 |
| P02640-B21 | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248 (2.5GHz/20-core/150W) Processor Kit | 1 |
| P02640-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit | 16 |
| P00924-B21 0D1 | Factory Integrarted | 16 |
| P09100-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | 1 |
| P09100-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| P18438-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3Y Wty Multi Vendor SSD | 3 |
| P18438-B21 0D1 | Factory Integrarted | 3 |
| 804326-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller | 1 |
| 804326-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| 727054-B21 | HPE Ethernet 10GB 2-port 562FLR-SFP+ Adapter | 1 |
| 727054-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| 865414-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 2 |
| 865414-B21 0D1 | Factory Integrarted | 2 |
| BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | 1 |
| BD505A 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| 741279-B21 | HPE 8GB Dual microSD Flash USB Drive | 1 |
| 741279-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| 874543-B21 | HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit | 1 |
| 874543-B21 0D1 | Factory Integrarted | 1 |
| H7J35A3 | HPE 3Y Foundation Care 24x7 wDMR SVC | 1 |
| H7J35A3 WAG | HPE DL360 Gen10 Support | 1 |

**კაბელები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 20 |

**ვირტუალიზაციის პლატფომა და ლიცენზიების რაოდენობა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P/N | Description | QTY |
| ST6-EN-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 Vmware vSAN 6 Enterprise for 1 Processor | 8 |
| ST6-EN-3P-SSS-C | Production Support/Subscription for Vmware vSAN 6 Enterprise for 1 Processor for 3 Years | 8 |
| VS6-STD-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 Vmware vSphere 6 Standard for 1 Processor | 8 |
| VS6-STD-3P-SSS-C | Production Support/Subscription for Vmware vSphere 6 Standard for 1 Processor for 3 Years | 8 |