**ჟანგბადის დასაჭირხნი კომპრესორი**

1. ტემპერატურა მუშაობისას +10დან +40მდე C0;

2. ტენიანობა მუშაობისას 30დან 80მდე %;

3. კომპრესორის ჰერმეტულობა 250-265 ატმოსფეროზე;

4. კომპრესორის დამცავი სარქველის მუშაობა 270-290 ატმოსფეროზე;

5. ბალონის დამუხტვის დრო 5წთ;

6. კომპრესოსი უნდა ჩაირთოს ავტომატურად ბალონის დამუხტვის დროს;

7. სიმძლავრე არაუმეტეს 1,5 კვტ;

8. ძაბვა 380 ვოლტი, სიხშირე 50ჰერცი;

9. გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 700X410X300 მმ;

10. წონა: არაუმეტეს 48 კგ.

უნდა აკმაყოფილებდეს TP 28.13.28-017-95663625-2018 სტანდარტს

**რაოდენობა 1 ცალი**