შპს ჰაიდელბერგცემენტს კასპის ქარხანაში ესაჭიროება მობილური ექსკავატორი კოდალით.

სამუშაოს აღწერა:

* შესასრულებელი სამუშაო: აგურის და ბეტონის დანგრევა (სიმტკიცე დაახლოებით 50მპა)
* სამუშაო ადგილი: დახურული სივრცე ერთი შესასვლელით და გამოსასვლელით. (კასპი)
* მიმაგრებულ ნახაზზე ნაჩვენებია კარის ზომა 2.3მ x 1.8მ  (ხიდის გარეშე), ხიდის მოცემულობა დადგინდება და დამატებით გაზიარდება ინფორმაცია დაინტერესებულ მხარესთან.
* შესასვლელი ხიდი შეზღუდულია ასევე წონითი გამავლობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტექნიკის წონა არ უნდა აღემატებოდეს 6 ტონას.
* მობილური ტექნიკა უნდა შევიდეს მილისებრ ღუმელში (Ø 4 მეტრი) და სანგრევი კოვშის ან ჰიდრავლიკური ხიშტის მეშვეობით დაანგრიოს აგური, რომლითაც ამოგებულია ღუმელი.
* მობილური ტექნიკა უნდა იმართებოდეს დისტანციურად ან აუცილებელია ქონდეს მასიური კორპუსი საიდანაც იმუშავებს ოპერატორი.
* სანგრევის გაშლა უნდა იყოს მინიმუმ 2 მეტრზე, რათა მუდმივად იდგეს დანგრევის წერტილიდან მოშორებით.
* სასურველია გადაადგილდებოდეს რეზინის თვლებზე, მუხლუხომ შეიძლება დააზიანოს არასასურველი მოკანვეთი.

თუ თვლით რომ შეასრულებთ ზემოთ აღწერილ სამუშაოს ან ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაეკონტაქტეთ:

ucha.purtseladze@heidelbergcement.ge

577 77 37 19