**სს „ლიბერთი ბანკის“ ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში სხვადასხვა სახის სარეკლამო მასალის აღდგენა/შეკეთების მომსახურების შესყიდვა**

**პრეტენდენტის დასახელება: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **სარეკლამო აბრების სარეაბილიტაციო მომსახურების დასახელება** | **განზომილება/ერთეული** | **ღირებულება (ლარი)** |
|
| 1 | დაზიანებული ფირის (არაკალი) შეცვლა | 1 მ2 |  |
| 2 | დაზიანებული დიბონდის შეცვლა | 1 მ2 |  |
| 3 | დაზანებული პვხ შეცვლა (3-7 მმ) | 1 მ2 |  |
| 4 | დაზიანებული ორგმინის შეცვლა (3მმ) | 1მ2 |  |
| 5 | დღის განათების (ფოტოელემენტის) შეცვლა | 1ც |  |
| 6 | ელ. დროსელის შეცვლა | 1ც |  |
| 7 | შუქდიოდის შეცვლა (3კრისტალიანი მაღალიხარისხის) | გ/მ |  |
| 8 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორის შეცვლა 100 ვატ. (მაღალი ხარისხის) | 1ც |  |
| 9 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორის შეცვლა 150 ვატ.  (მაღალი ხარისხის) | 1ც |  |
| 10 | შუქდიოდის ტრანსფორმატორის შეცვლა 250 ვატ.  (მაღალი ხარისხის) | 1ც |  |
| 11 | დიდი მოცულობითი ასოების შეცვლა | 1ც/25-45სმ |  |
| 12 | საშუალო მოცულობითი ასოების გამოცვლა | 1ც/18-23სმ |  |
| 13 | პატარა მოცულობითი ასოების გამოცვლა | 1ც/5-7სმ |  |
| 14 | სარეკლამო აბრის წმენდა (შიგნიდან) | 1 მისამართი |  |
| 15 | სარეკლამო აბრის დემონტაჟი/მონტაჟი | 1ც |  |
| 16 | ამწე-კალათის მომსახურეობის საფასური | 1 სთ |  |
| 17 | სარეკლამო აბრის ჰიდრო იზოლაცია სილიკონის გამოყენებით | 1 გ/მ |  |
|  | **შიდა ბანკომატი/ATM** |  |  |
| 18 | შიდა ბანკომატის ქუდის ორგმინის დაზიანების აღდგენა (ATM გვერდით ერთი მხარე) (დიდი ბანკომატი) | 1 ც |  |
| 19 | შიდა ბანკომატის დაზიანებული ორგმინის აღდგენა „ATM” (პატარა ბანკომატი) | 1 ც |  |
| 20 | შიდა ბანკომატის “MDF”-ის აღდგენა | 1 მ2 |  |
|  | **ბანკომატის ქუდი/ATM** |  |  |
| 21 | ორგმინა UV ბეჭდვით 4მმ | 1 კვ/მ |  |
| 22 | შუქდიოდი | 1მ |  |
| 23 | კვების ბლოკი | 30 W (ვატი) |  |
| 24 | თერმული ღებვა | 1 კვ/მ |  |
| 25 | ლითონის კონსტრუქცია | 1 კვ/მ |  |
|  | **სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის ქუდი** |  |  |
| 26 | ორგნიმა 8მმ | 1 კვ/მ |  |
| 27 | შუქდიოდი | 1მ |  |
| 28 | წებვადი ფირი | 1 კვ/მ |  |
| 29 | ფურნიტურა (ალუმინი) | 1მ |  |
|  |  |  |  |
| 30 | თბილისის ტერიტორიის გარეთ ტრანსპორტირება | 1კმ |  |

**შენიშვნა:**

* **ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;**
* **შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს მონტაჟის ხარჯებსა და ტრანსპორტირების ხარჯს თბილისის მაშტაბით;**
* **შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;**

# სხვა პირობები:

* **საგარანტიო პერიოდი: 2 წელი; აბრის შეკეთების შემთხვევაში გარანტია  უნდა ვრცელდებოდეს მთლიან აბრაზე.**
* **სარეკლამო აბრების მასალა და პროპორციები არასტანდარტულია;**
* **წლის განმავლობაში შესაკეთებელი სარეკლამო აბრების სავარაუდო რაოდენობა არის 50 ერთეული.**

**მომსახურების პირობები და ვადები**

დაზიანებული აბრის შეკეთება უნდა მოხდეს ბანკის მიერ წერილობით (მათ შორის ელ.ფოსტით) მოთხოვნის გაგზავნიდან:

თბილისის მაშტაბით 24 (ოცდაოთხი) საათის ვადაში;

რეგიონების მაშტაბით 3 (სამი) დან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში;