**ნოდარ ბოხუას ქუჩა N12/ლუბლიანას ქუჩა N66; არსებული ფართის დიზაინი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | აზომვითი სამუშაოები |  |
| 2 | გეგმარება | სივრცის ფუნქციონალური განაწილება . გეგმა-ნახაზი. |
| 3 | განათება | განათების ტიპების განსზღვრა დიზაინის მიხედვით, რაოდენობა |
| 4 | საოფისე ავეჯი | დასამზადებელი ავეჯის ტექნიკური ნახაზები (ზომები) |
| 5 | საოფისე ავეჯი | შესაძენი ავეჯის ტიპები, ზომები და რაოდენობა |
| 6 | მიმღები / Reception | Reception განლაგება/ზომა/დიზაინი |
| 7 | მოსაცდელი სივრცე | განლაგება/ზომა/დიზაინი |
| 8 | ნიმუშის ამღები ოთახები | დიზაინი |
| 9 | ბავშვთა სათამაშო სივრცე | განლაგება/ზომა/დიზაინი |
| 10 | სანიტარული წერტილები | სველი წერტილების ინვენტარი და გეგმარება |
| 11 | 3დ ვიზუალიზაცია | ინტერიერის სრული სივრცის 3დ ვიზუალიზაცია |
| 12 | აღნიშნული ფართის ზემოთ ჩამოთვლილი სარემონტო სამუშაოების შესრულების პროცესში თანამონაწილეობა და კონტროლი |  |

**შენიშვნა:**

პროექტირების ეტაპზე ნიმუშის ამღები ოთახებისა და სანიტარული წერტილების განლაგება შესაბამისობაში მოყვანილია დამკვეთის მიერ მოთხოვნილ სტანდარტთან;

გათვალისწინებულია იატაკისა და კედლების მოსაპირკეთებელი მასალები, კერძოდ იატაკის მოპირკეთება მთელ პერიმეტრზე, გარდა სანიტარული წერტილებისა, ხდება ვინილის იატაკით, ლაბორატორიულ სივრცეებში კედლები დამუშავდება ანტიბაქტერიული საღებავით; ჭერების მოპირკეთებისას გათვალისწინებულია არმსტრონგის ჭერი სრულ პერიმეტრზე; (აღნიშნული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები და მოთხოვნები კონკურსანტს მიეწოდება დიზაინ პროექტის დაწყების ეტაპზე)

ინტერიერის დიზაინი უნდა პასუხობდეს სივრცის ფუნქციურ დატვირთვასა და კომპანიის ბრენდინგს;