**დანართი 1 - ტექნიკური მოთხოვნები | Annex 1 – Technical requirements**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ტექნიკური მახასიათებელი** | **განზომილებაUnit** | **რაოდენობაQuantity** | **ფასი** |
| 1 | **სახარში ქვაბი** * ქვაბის მოცულობა 160 ლიტრი
* მასალა - უჟანგავი ფოლადი
* ამრევით და მორევის სიჩქარის რეგულირების სისტემით
* ტემპერატურის სენსორები
* ტემპერატურის რეგულატორი
* დადგმული სიმძლავრე, კვტ 12
 | ცალი | Piece | 1 |  |
| 2 | **ვაკუუმით მოსახუფი „ტვისტ-ოფ“*** პროდუქტიულობა, ქილა/საათი - 480
* ელექტროენერგიის მოხმარება მაქსიმალურ შესრულებაზე, W/h, არა უმეტეს - 300
* დიამეტრი <110 მმ
* სიმაღლე 35 - 270 მმ
* თავსახური 43 - 95 მმ
 | ცალი | Piece | 1 |  |
| 3 | **შუშის ქილების სარეცხი და სტერილიზაციის დანადგარი** * პროდუქტიულობა, ქილა/სთ - 1700
* ქილების სიმაღლე, მმ - 90-235;
* წყლის ტემპერატურა, არანაკლებ, °С - 60;
* ცხელი წყლის წნევა, არაუმეტეს კგფ/კვ.სმ - 2,0
* წყლის მოხმარება, კუბური მეტრი/სთ - 1,5
* ოპერაციული ორთქლის წნევა, არანაკლებ, კგფ/კვ.სმ - 0,1
 | ცალი | Piece | 1 |  |
| 4 |  **მიწოდება** | მომსახურება | 1 |  |
|  | **საქონელის მიწოდების ადგილი - მესტია, მესტიის მუნიციპალიტეტიGood Destination - Mestia, Mestia Municipality** |
|  | **მომწოდებელს შეუძლია იგივე ან მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლების და დანიშულების მქონე დანადგარის შემოთავაზება.****Suppliers are able to submit equipment with similar technical specification.** |