[არსებული ტექნიკა -Cisco Business Edition 6000M UCS c220 M4s- უნდა ჩანაცვლდეს ახლით, შემდეგი სპეციფიკაციის გათვალისწინებით:](https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-listing.html)  სერვერების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს მხარდაჭერის მქონე მოდელებზე, რაოდენობა 2ცალი,

 (არსებულზე აყენია CUCM-ი HA UCCX-ი HA და ასევე სერვერების ჩანაცვლებასთან ერთად კომპანიამ უნდა მოახდინოს ამ ვირტუალური მანქანების მიგრაცია, ახალ განახლებულ სერვერებზე და მათი გამართვა. შემოთავაზებულ მოდელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მხარდაჭერა მწარმოებლისგან.

[არსებული ტექნიკა - Cisco UCS C220 M4 - უნდა ჩანაცვლდეს](https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-listing.html) მხარდაჭერის მქონე მოდელით - რაოდენობა 1 ცალი (არსებულ მოდელზე აყენია socialminer-ის ვირტუალური მანქანა, ჩანაცვლებასთან ერთად უნდა მოხდეს ამ მანქანის გადატანა და მანქანის გამართვა ). შემოთავაზებულ მოდელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მხარდაჭერა მწარმოებლისგან.

არსებული Call Replay -ის (ზარების ჩამწერი სოფტის) ჩანაცვლება ELEVEO-ით (შესაბამისი სერვერებით HA- 2 სერვერი) და ინსტალაცია / გამართვა - რაოდენობა 40 ლიცენზია. შემოთავაზებულ მოდელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მხარდაჭერა მწარმოებლისგან.