**აბრა**

აბრის უკანა, თეთრი ფონი

Rectangle

Description automatically generated

კარკასი - შეკრული 20x20მმ. მილკგადრატით. 2მმ. კედლით

კარკასზე - თეთრი ფერის ალუმინის კომპოზიტური პანელი 3მმ. სისქის, 21 მიკრონიანი.

პანელის სიგანე - 90სმ (იცვლება ობიექტის ზომების მიხედვით)

**აპლიკაციები**

2 ნაბიჯი



ლოგოს სიმაღლე - 72სმ.

წარწერის სიგრძე - 315 სმ

ასოების სიმაღლე - 36,4 სმ

ფონტი - bebas neue bold

მასალა - PVC 10მმ. გადაკრული არაკალი.

არაკალის ფერები (Orafol ის კატალოგიდან): მუქი მწვანე - 613, ღია მწვანე - 063.

დაზოგე მარტივად

****

წარწერის სიგრძე - 260 სმ

ასოების სიმაღლე - 30 სმ

ფონტი - bebas neue bold

მასალა - PVC 10მმ. გადაკრული არაკალი.

არაკალის ფერი (Orafol ის კატალოგიდან): მუქი მწვანე - 613.

ღია მწვანე ზოლი აბრის სიგრძეზე



მასალა - PVC 10მმ. გადაკრული არაკალი.

არაკალის ფერი (Orafol ის კატალოგიდან): ღია მწვანე - 063

ზოლის სიგანე - 7სმ

**განათება**

LED სანათი 10 W

აბრის ზედა მხარეს, მთელ სიგრძეზე - ყოველ 1,5 მეტრში

აბრიდან გადმოწევა - 70სმ

სანათის ფერი - შავი

სამაგრის ფერი - შავი

**დამზადებული აბრის ნიმუში**

**![Graphical user interface, application

Description automatically generated]()**

**A picture containing text

Description automatically generatedმანათობელი ყუთი (Lightbox)**

3მმ თეთრი ორგმინა, გადაკრული არაკალის კომპოზიციები.   
თეთრი დიბონდი

არაკალის ფერი (Orafol ის კატალოგიდან): ღია მწვანე - 063, მუქი მწვანე 613

ყუთის ზომა - 80X80სმ

ყუთის სიგანე - 15სმ

განათება - შიდა, დიოდური

**დამზადებული მანათობელი ყუთის ნიმუში**

