**ელექტრო მომარაგების მოწყობილობის შესყიდვის**

და ტექნიკური მხარდაჭერის ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 16 გამოცხადების თარიღი: 14.06.2023

დასრულების თარიღი: 26.06.2023 00:00:00

სარჩევი

[ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია: 2](#_Toc73369513)

[დავალებათა აღწერილობა 2](#_Toc73369514)

[სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc73369515)

[თანდართული დოკუმენტაცია 3](#_Toc73369516)

[დანართი 1 : სამუშოების აღწერილობა 4](#_Toc73369517)

[დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc73369518)

[დანართი 3: ფასების ცხრილი 6](#_Toc73369519)

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს **ელექტრო მომარაგების მოწყობილობის შესყიდვაზე და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე.**

მისამართი: ბელიაშვილის ქუჩა 106, ქ. თბილისი 0159, მიონის ბიზნეს ცენტრი.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;
* ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის სამუშაოების /მომსახურების ფასი;
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს **ლარში დღგ-ს ჩათვლით;**
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
  + სამუშაოების აღწერილობა (**დანართი 1**);
  + საბანკო რეკვიზიტები (**დანართი 2**);
  + შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (**დანართი 3**)
  + ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში, შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ **5** (**ხუთი**) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და **მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში**;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

* + დანართი 1: სამუშაოების აღწერილობა;
  + დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;
  + დანართი 3: ფასების ცხრილი;

დანართი 1 - სამუშაოების აღწერილობა

**შემსულებელმა კომპანიამ უნდა მოახდინოს:**

* საგენერატოროდან სასერვეროში 0.4 კილოვოლტი საკაბელო ხაზის მონტაჟი;
* მიმღები ელექტროძალოვანი კარადის აწყობა და მონტაჟი;
* საგენერატოროში მექანიკურად მართვადი გადამრთველი მოდულების  «ბაიპასების» მონტაჟი;
* ამორჩევა: ქალაქი 1 — ქალაქი 2 , გენერატორი 1 ------ გენერატორი 2 , ქალაქი 1-2 ------------ გენერატორი 1-2 , ქალაქი1-2 — გენერატორი1-2 ----------- ATS .
* 2 ცალი 250 ამპერიანი ავტომატური გამთიშველის მონტაჟი;
* ოფისში არსებული ელექტრო ძალოვანი კარადის დემონტაჟი და ახალის მონტაჟი კომპლექტით;
* საგენერატოროში ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა:

***აუცილებელია პირობაა:*** *ტენდერში დაინტერესებული კომპანია ადგილზე უნდა გაეცნოს სამონტაჟო ობიექტს, ბელიაშვილის ქ. 106, მიონის ბიზნეს ცენტრი;*

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ ავთოს 577740283

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

|  |  |
| --- | --- |
| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ | |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: შემოთავაზებული ფასების ცხრილი:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის ფასი** | **თანხა ლარი** | **მოწოდების / შესრულების ვადა** |
| 4/50 სპილენძის ელ.სადენი | 200 |  |  |  |
| ლითონის საკაბელო არხი | 20 |  |  |  |
| ელ.ფარის მონტაჟი | 6 |  |  |  |
| ელ.ფარის მაკომპლექტებელი | 7 |  |  |  |
| ლითონის კარადა | 1 |  |  |  |
| ელ.კაბელის დაბოლოება | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 160ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 100ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 63ა 3პ | 9 |  |  |  |
| გოფრირებული მილი | 50 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 32ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 32ა 1პ | 20 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 25ა 1პ | 15 |  |  |  |
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 1 |  |  |  |