**დანართი N1**

**1.1 ახალი მოწყობილობის მონტაჟი**

**მასალა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) |
| 1 | GSM|GPRS მოდული  | 1 |  |
| 2 | კვების ბლოკი | 1 |  |
| 3 | ძალოვანი ავტომატი | 1 |  |
| 4 | დონმზომი სენსორი | 1 |  |
| 5 | შულედური რელე | 1 |  |
| 6 | დონმზომის კარადა  | 1 |  |
| 7 | დონმზომის პროგრამული უზრუნველყოფა | 1 |  |

**1.2 მონიტორინგის მომსახურება:**

**მომსახურება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | განზომილება | ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) |
| 1 | ყოველთვიური მონიტორინგის მომსახურება | მომსახურება/თვე |  |

“შემსრულებლის” ტექნიკური ჯგუფის ვალდებულებები:

1. 24 საათის განმავლობაში შპს „რუსთავის წყლის“ ბალანსზე არსებულ 7 ობიექტზე განთავსებული ჯამში 15 ერთეული დონმზომების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.
2. ნებისმიერი სახის პრობლემის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 2 საათში დაზიანების მიზეზს დადგენა და „დამკვეთის“ წარმომადგენელისთვის პრობლემის გამოსწორების დროზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს.
3. დამკვეთთან/წარმომადგენელთან ერთად დეფექტური აქტის შედგენა/წარდგენა.
4. 7 ობიექტის გეგმიური გადამოწმება და დაკალიბრება ყოველ სამ თვეში.
5. „დამკვეთის“ მიერ შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, არსებული დონმზომის მაჩვენებლების გადამოწმება.
6. ყოველთვიური რეპორტის წარმოება და „დამკვეთისთვის“ წარდგენა.
7. გეგმიური და არაგეგმიურ სამუშაოებზე ინფორმაციის მიწოდება „დამკვეთისთვის“.

„დამკვეთის“ საკონტაქტო ინფორმაცია:

ალექსანდრე მაისურაძე amaisuradze@gwp.ge; TEL: 579 02 82 70;

შოთა მაისურაძე smaisuradze@gwp.ge; TEL: 595 33 14 65;

კობა ტაბატაძე ktabatadze@gwp.ge;  TEL: 577 08 14 68

სოსო საცერაძე ssatseradze@gwp.ge ;TEL: 597 18 30 31

ემზარ კვინიკაძე ekvinikadze@gwp.ge ;TEL: 595 331 460;

გიორგი ქავთარაძე gkavtaradze@gwp.ge ;TEL: 599 883 682;

„შემსრულებლის“ საკონტაქტო ინფორმაცია:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **„მყიდველი“** შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ირაკლი ბაბუხადია გენერალური დირექტორი   |