|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | “Teksan”-ის ფირმის დიზელ გენერატორებისათვის ანტიფრიზისა და გამოხდილი წყლის შეძენა |
| 2 | კონკრეტული დავალება | 1200 ლიტრი ანტიფრიზის და 1000 ლიტრი გამოხდილი წყლის შეძენა |
| 3 | ტექნიკური პარამეტრები | DRIVER NF (BLUE) Technical Specifications: Specific weight at 20°C: kg/m³ 1.110 - 1.145 Flash point COC: >120°C Boiling point: 174°C pH-Value :(33 Vol.%) 7,2 Water content: 3,5 % Ethylene glycol : 93.5 % Content of inhibitors: 5,4 % Ash content: 1,3 %. |
| 4 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | 5 წლიანი გამოცდილება |
| 5 | გადახდის პირობები | მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე |
| 6 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 7 | ხელშეკრულების ვადები | 10 დღე |
| 8 | საგარანტიო პირობები |  |
| 9 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99 |
| 10 | სხვა |  |



**ელექტრონული ტენდერის განაცხადი**