**წნევის გამაძლიერებელი სადგურების და რეზერვუარების ელექტრული ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად.**

**ობიექტი #1. - წწგ სადგური „სანზონა 25“.**

ობიექტის მკვებავი საკაბელო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 200 მეტრს (მათ შორის 25 მეტრი ასფალტირებული მონაკვეთი). საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული მკვებავი 25 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა ახლით.

**ობიექტი #2. - წწგ სადგური „გვეტაძის ქ.#10“.**

ობიექტის მკვებავი საჰაერო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 40 მეტრს. აღნიშნული ტრასა არ შეესაბამება უსაფრთხოების ნორმეს, შესაბამისად საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული საჰაერო მკვებავი 25 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა საკაბელო ტრასით.

**ობიექტი #3. - წწგ სადგური „მირცხულავას ქ# 1“.**

ობიექტის მკვებავი საკაბელო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 200 მეტრს (ასფალტირებული მონაკვეთი). საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული მკვებავი 150 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა ახლით.

მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტი (ხარჯთაღრიცხვა) და პროექტის საფუძველზე განახორციელოს სამუშაოები, ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია აიღოს ნებართვები აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელდებლად.