ტექნიკური დავალება

**შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” ნატახტრის სატუმბო სადგურის კოჭური ამწისა და ტელფერის რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩამონათვალი**

საჭიროა მოეწყოს კოჭური ამწის სავალი გზის დაგრძელება 5 მეტრით, რომლის საფუძველზე უნდა მოეწყოს (დამონტაჟდეს) ტელფერი შენობიდან გარეთ.

**შესასრულებელი სამუშაოები:**

ა) კოჭური ამწის სავალი გზისდაგრძელება 5 მეტრით;

ბ) შენობის კედლის დანგრევა და ტელფერის გამოსვლისათვის კარების დაყენება;

გ)კოჭური ამწის სავალი რელსებისათვის საყრდენების მოწყობა გარეთ;

დ) კოჭური ამწისა და ტელფერის ელექტრული ნაწილის მონტაჟი

ე) ტელფერისა და კოჭური ამწის ტესტირება

ვ) ტელფერისა და კოჭური ამწის ტესტირება

ზემოაღნიშნულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სრული განფასება (ხარჯთაღრიცხვა). დამატებითი დეტალები დაზუსტდება შემსყიდელთან შეთანხმებით.