**სანგრევი ჩაქუჩი**

* ტიპი: პროფესიონალური
* სიმძლავრე: არანაკლებ 1600 ვტ
* ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
* დარტყმის ძალა: არანაკლებ 20ჯ
* ვაზნა: 19 მმ
* წონა: 10-13 კგ
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
* გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* გარანტია 1 წელი

**სანგრევი ჩაქუჩი**

* ტიპი: პროფესიონალური
* სიმძლავრე: არანაკლებ 2000 ვტ
* ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
* დარტყმის ძალა: არანაკლებ 60ჯ
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
* გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* გარანტია 1 წელი