**დიზელის გენერატორი 11 კვტ.**

* მაქსიმალური სიმძლავრე: არანაკლებ 11 კვტ
* უწყვეტი სიმძლავრე: არანაკლებ 10 კვტ
* რეიტინგული მიმდინარეობა 43
* ფაზების რაოდენობა: 1 (ერთფაზა)
* ძაბვა: 220-230 ვ
* სიხშირე: 50 ჰ
* ციფრული ჩვენება
* ცილინდრების რაოდენობა: არნაკლებ 2
* ძრავის სიმძლავრე: არანაკლებ 20 ცხ.ძ
* გაშვების სისტემა: ელექტრო
* საწვავის ტიპი: დიზელი
* ხმაურის დონე: არაუმეტეს 70 dba 7მ
* პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
* მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
* საგარანტიო სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
* პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
* გარანტია: არანაკლებ 2 წელი