**პერფორირებული ალუმინის ფასადის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ტექნიკური აღწერილობა**

* შესასრულებელი სამუშაო წარმოადგენს ქ. თბილისში, პეტრე მელიქიშვილის გამზ. N47/49-ში შენობის +21.20 ; +24.90; +28.60 და +31.50 ნიშნულებზე პერფორირებული ალუმინის პანელებით ფასადის დამზადება-მონტაჟს.
* ალუმინის პერფორაცია მოიცავს მოძრავ და ფიქსირებულ ნაწილებს. მოძრავი ნაწილები არის დარაბული ტიპის ჟალუზები ვიტრაჟებთან. ფიქსირებული ნაწილი არის დაახლოებით 1120 კვ.მ, ხოლო მოძრავი ნაწილი 245 კვ.მ (მოცულობები უნდა დაზუსტდეს შემსრულებლის მიერ).
* განვიხილავთ მასალის-ალუმინის ალტერნატივებსაც.
* ფასის შემოთავაზება უნდა მოხდეს შემსრულებლის მიერ მომზადებული ხარჯთაღრიცხვის ფორმით სადაც გაწერილი იქნება შესასრულებელი სამუშაოები და მასალები;
* მასალაზე და ჟალუზის მექანიზმებზე მიუთითეთ კონკრეტულად რომელ ბრენდს ან რომელი მწარმოებლის მასალას იყენებთ.
* წარმოდგენილი უნდა იყოს ასევე საორიენტაციო შესრულების ვადები;
* მასალის ღებვას ანტიკოროზიული საღებავით, თერმული მეთოდით; გარანტიას საღებავზე არანაკლებ 10 წლის ვადით;
* წინადადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეტედენტის მიერ შესრულებული სამუშაოების ალბომი, დამკვეთის, შესრულებული სამუშაოს პერიოდის და უშუალოდ შესრულებული სამუშაოს ზუსტი აღწერით.