**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)** | **(GEL)** |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)**  **ფორმფაქტორი: Rackmount 2U**  **ტიპი: On-Line Double-Conversion**  **სიმლძლავრე: 2000 VA (1800W) ან მეტი**  **შემავალი ვოლტაჟი: 200-240V AC**  **C14 Inlet გამომავალი ვოლტაჟი: 208 / 220 / 230 / 240V AC**  **C13 6 Outlets ან მეტი ინტერფეისი: SNMP card** | 10 |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)