**მოთხოვნის საგანი:**

***ანგიოგრაფი***

ანგიოგრაფის მოდელის მინიმალურად აუცილებელი მახასიათებლები:

* აპარატი უნდა იყოს ახალი;
* უპირატესად ნევროლოგიური პროფილით (ნეიროქირურგიული ინტერვენციისთვის), ასევე კარდიოლოგიური და ანგიოლოგიური (პერიფერიული სისხლძარღვების) მუშაობის ფუნქციებით;
* ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური და ანგიოლოგიური სოფტებით (პროგრამული უზრუნველყოფით);
* ციფრული 20"–იანი დეტექტორით;
* მონოპლანი ან/და ბიპლანი (ორივე ვარიანტის შემოთავაზების შემთხვევაში, წარმოადგინეთ 2 წინადადება);
* DSA, ROAD MAP, 3D ფუნქციებით;
* რენტგენის დამცავი შუშით;
* UPS-ის გარეშე;
* სავალდებყლო მოთხოვნა: იატაკზე დასამონტაჟებელი სტაციონალური ვარიანტი მონოპლანის შემთხვევაში;
* გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემოთავაზება, რომელიც მოიცავს:
* აპარატის მოტანას და მონტაჟს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე;
* პერსონალის ტრენინგს;
* საგარანტიო მომსახურებას;