**Коммерческое предложение на закупку кондиционеров и вентиляторов для портальных кранов**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование товаров | **К-во** | **Цена за ед.** | **Итого** |
| 1 | Кондиционер типа AXCH09-1(или Мобильные кондиционеры Ballu BPAC SMART ) Мощность охлаждения -2600ВтПотребляемая мощность 1040ватт.Рабочее напряжение 220В | 7 |  |  |
| 2 | Кондиционер сервер п\крана типа «Аист»- для эл. помещенияКондиционер типа AYCH24-1(или аналог)Мощность охлаждения - 7000ВтВоздушная масса 900м3\чПотребляемая мощность 2450ватт.Рабочее напряжение 220В | 1 |  |  |
| 3 | Вентилятор типа DZQ45\4В(или аналог)Напряжения питания 400ВВид напряжения -3-х фазноеСкорость вращения 1,450об. минМощность 380Вт | 2 |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |

Печать

Директор. Имя Фамилия

Подпись.