**ელექტრო სახარჯო მასალების RFQ ტენდერი**

|  |  |
| --- | --- |
| ტენდერის #\*\*\*\* | საკონტაქტო პირი: ლევან სარაჯევიtenders@gc.ge +995 577112110 |
| გამოცხადების თარიღი: 06/11/2020დასრულების თარიღი: 13/11/2020; 18:00 |  |
|  |  |

**ელექტრო სახარჯო მასალების RFQ ტენდერი RFQ ტენდერი**

სარჩევი

[ ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია: 2](#_Toc49178718)

[ დავალებათა აღწერილობა 2](#_Toc49178719)

[ სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc49178720)

[ თანდართული დოკუმენტაცია 3](#_Toc49178721)

სს ჯორჯიან ქარდი აცხადებს ელექტრო სახარჯო მასალების RFQ ტენდერს.

* ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს
* ტებდერში მონაილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის datasheet ფაილები
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში;
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
* შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი 1)**;
* საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**
* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
* სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ **3 (სამი)** წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და **მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში**;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

* თანდართული დოკუმენტაცია
	+ დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **ოდენობა** | **ჯამური ღირებულება** |
| ვარიანტი 1 |   |   |
| ვარიანტი 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

* + დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

**ვარიანტი 1**

ალუმინის კაბელი კვეთა 4x95 - 350 მეტრი (geko 85000–ისთვის (დიდი ლურჯი))

ალუმინის კაბელი კვეთა 4x95 - 180 მეტრი (geko 15000–ისთვის (პატარა ლურჯი))

ბუმიკები 4x95 კაბელისთვის - 38 ცალი

გადასაბმელი ქურო 4x95 კაბელისთვის – 2 ცალი

კაბელის სამაგრი – 25 ცალი

გოფრირებული მილი 95–ანი კაბელისთვის – 150 მეტრი

ალუმინის კაბელი კვეთა 4x25 - 60 მეტრი

ბუმიკები 4x25 კაბელისთვის - 6 ცალი

გადასაბმელი ქურო 4x25 კაბელისთვის – 2 ცალი

კაბელის სამაგრი – 20 ცალი

გოფრირებული მილი 25–ანი კაბელისთვის – 50 მეტრი

ხაზების გადამრთველი (პერეკიდნოი) – 1 ცალი

ბუმიკები - 16 ცალი

პლასტმასის ყუთი გადამრტველისთვის – 1 ცალი

**ვარიანტი 2**

ალუმინის კაბელი კვეთა 4x120 - 200 მეტრი (Power Generator 200–ისთვის)

ბუმიკები 4x120 კაბელისთვის - 26 ცალი

კაბელის სამაგრი – 50 ცალი

გოფრირებული მილი 120–ანი კაბელისთვის – 150 მეტრი

ავტომატი 250A – 1 ცალი

პლასტიკის ყუთი ავტომატისთვის 40x60x40 – 1 ცალი

საიზოლაციო მასალები (დიდი ზომის ჯგუტები, გაზი, იზოლენტა, რეიჰემი)

სასიგნალო კაბელი გენერატორებისთვის კვეთა 8x1.5 540 მეტრი (3 ცალი 180მ)

გოფრირებული მილი 8x1.5–ანი კაბელისთვის – 540 მეტრი

სპილენძის კაბელი კვეთა 4x4 - 180 მეტრი (გენერატორების აკუმულატორების დასატენად,ძრავის გათბობის სყსტემისთვის, განათებისთვის და სხვა)

გოფრირებული მილი 4x4–ანი კაბელისთვის – 180 მეტრი

ავტომატი 32A – 2 ცალი

პლასტიკის ყუთი ავტომატისთვის – 2 ცალი