

ლევან სარაჯევი

tenders@gc.ge

+995 577112110

Next Generation Firewall

ტენდერი

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს მოთხოვნის ზოგად აღწერას, ტენდერში მონაწილეობის პირობებს და ემსახურება პოტენციური მომწოდებლებისგან როგორც ფასისა ისე გაყიდვის პირობების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვნას

|  |  |
| --- | --- |
| ტენდერის # | \*\*\*\* |
| გამოცხადების თარიღი: | 01/06/2021 |
| ასრულების თარიღი: | 14/06/2021; 18:00 |

სარჩევი

[ ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია: 2](#_Toc64301430)

[ დავალებათა აღწერილობა 2](#_Toc64301431)

[ სატენდერო მოთხოვნები 2](#_Toc64301432)

[ თანდართული დოკუმენტაცია 3](#_Toc64301433)

* ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს და დაუშვებს POC ეტაპზე
* ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს Next Generation Firewall ფიზიკუირი ან ვირტუალური გდაწყვეტილება
* ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და datasheet ფაილები
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში დღგ-ს ჩათვლით
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
* შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი 1)**;
* საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**
* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* MAF ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად, რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული
* პრეტენდეტმა უნდა წარმოადგიონოს ოფერი (-ები):

ფიზიკური მოწყობილობების შემთხვევაში 1 ოფერი: 2 მოწყობილობაზე

ვირტუალური გადაწყვეტილების შემთხვევაში 1 ოფერი რომელიც მოიცავს 2 ვირტუალურ ნოუდიან კლასტერს

* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
* დავალებათა აღწერილობა

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

* სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ **3 (სამი)** წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და **მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში**;

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

* თანდართული დოკუმენტაცია
	+ დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | ოდენობა | ღირებულება |
|  |  1 |   |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

|  |
| --- |
| ორგანიზაციის დეტალები |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| მომსახურე ბანკის დეტალები |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

**შემოთავაზებული გადაწყვეტილება უნდა წარმოადგენდეს NG Firewall-ის Virtual ან ფიზიკურ Appliance-ს და აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:**

• URL Filtering

• Application Control

• SSL/TLS Inspection

Antivirus

AntiBot

• Sandboxing (Mailware Protection)

• IPS

• Remote Access (client/clientless) და site2site (ikev2) VPN-ების მხარდაჭერა.

• routing protocol-ების მხარდაჭერა bgp,ospf

• QOS მხარდაჭერა

Transparent რეჟიმში მუშაობის მხარდაჭერა

• basic firewall ფუნქციონალი security zones, ACL, NAT

• identity awareness (LDAP,RADIUS,Active Directory) ინტეგრაციის მხარდაჭერა

• გადაწყვეტილების გამტარიანობა სრული ფუქნქციონალის გამოყენებით (throughput)

Applicaton Control, URL Filtering, IPS, Threat Prevension, SSL VPN რეჟიმში არანკლებ 300 mbps

Throughput with only basic firewall functions: არანაკლებ 1gbps

ტუნელ ინტერფეისების (ipsec) რაოდენობა: არანაკლებ 250

Concurent Connections : არანაკლებ 250 000

New Connections per Second : არანკლებ 10 000

• Clustering და HA შესაძლებლობა, როგორც Active-Active ასევე Active-Passive რეჟიმში

• ცენტრალიზირებული მართვის და ლოგირების საშუალება

• რეპოტინგის შესაძლებლობა

• შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს მწარმოებლის ონლაინ სასწავლო კურს

შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს პროდუქტიულ გარემოში დანერგვას და კონფიგურაციას